Light & Time LapTimer Hilfetext

Einstellen von von Sektoren

Anzahl der Sektoren
Eine Rennstrecke mit einem Start-/Zielsensor besteht im Prinzip aus einem alleinigen Sektor. Die Sektorenzeiterfassung ist dabei ausgeschaltet.

Mit einem Sektorsensor besteht die Strecke aus zwei Sektoren:
Sektor 1: von Start bis Sektorsensor 1
Sektor 2: von Sensorsektor 1 bis Ziel

Bei verwendung von zwei Sektorsensoren besteht die Strecke insgesamt aus drei Sektoren:
Sektor 1: von Start bis Sektorsensor 1
Sektor 2: von Sensorsektor 1 bis Sensorsektor 2
Sektor 3: von Sensorsektor 2 bis Ziel

Der L&T LapTimer unterstützt maximal zwei Sektorsensoren je Spur - also drei Sektoren.
Im Menü ist die Sektoranzahl - nicht die Anzahl der Sektorsensoren einzustellen.

Vergiß zudem nicht, die Sensoren im Hardwaremenü mit der Funktion Sektorsensor einzustellen.