Light & Time LapTimer Hilfetext

Einstellen zur Rennverteilung: Verteilung nach Schema - Wechselschema ändern


Das Wechselschema zeigt an, wie bei der 'Verteilung nach Schema' die Rennteilnehmer die Spuren wechseln.
Der Wechsel vollzieht sich von links nach rechts gelesen.

Was bedeutet die 0:
Die 0 zeigt an, wann eine Pause erfolgt. An dieser Stelle setzen auch neue Fahrer ein, wenn die Fahrerzahl größer als die Spuranzahl ist.

zulässige Eingaben:
Es sind nur Eingaben zwischen 0 und 6 zulässig, andere Eingaben werden nicht akzeptiert. Die doppelte Eingabe von Nummern ist nicht zulässig. Soll eine Nummer verschoben werden, so ist zunächst der bisherige Eintrag zu löschen. Dann kann die Nummer an der neuen Position gesetzt werden.

Ich habe aber weniger als 6 Spuren:
Auch wenn deine Bahn weniger als 6 Spuren hat, müssen immer alle Felder belegt werden. Nicht vorhandene Spuren werden bei der Verteilung übersprungen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beispiele 1:
Wechselschema 1 3 5 0 2 4 6
Rennbahn mit 6 Spuren

Der Fahrer der auf Spur 1 beginnt wechselt nach dem Lauf auf Spur 3, dann auf Spur 5 und geht dann in die Pause.
Nach der Pause beginnt er auf Spur 2, wechselt dann auf Spur 4 und dann auf Spur 6.
Sind weniger oder gleich viele Fahrer wie Spuren vorhanden, so entfällt die Pause und der Fahrer wechselt direkt von Spur 5 auf Spur 2.

Der Fahrer von Spur 1 wechselt auf Spur 3.
Der Fahrer von Spur 2 wechselt auf Spur 4.
Der Fahrer von Spur 3 wechselt auf Spur 5.
Der Fahrer von Spur 4 wechselt auf Spur 6.
Der Fahrer von Spur 5 wechselt in die Pause oder auf Spur 2.
Der Fahrer von Spur 6 wechselt auf Spur 1.
Fahrer nach der Pause beginnen auf Spur 2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beispiele 2:
Wechselschema 1 3 5 0 2 4 6
Rennbahn mit 4 Spuren
Vereinfacht lässt sich das Schema unter Wegfall der Spuren 5 und 6 auch darstellen als 1 3 0 2 4

Der Fahrer von Spur 1 wechselt auf Spur 3.
Der Fahrer von Spur 2 wechselt auf Spur 4.
Der Fahrer von Spur 3 wechselt in die Pause oder auf Spur 2.
Der Fahrer von Spur 4 wechselt auf Spur 1.
Fahrer nach der Pause beginnen auf Spur 2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beispiele 3:
Wechselschema 1 2 3 4 5 6 0
Rennbahn mit 6 Spuren

Der Fahrer von Spur 1 wechselt auf Spur 2.
Der Fahrer von Spur 2 wechselt auf Spur 3.
Der Fahrer von Spur 3 wechselt auf Spur 4.
Der Fahrer von Spur 4 wechselt auf Spur 5.
Der Fahrer von Spur 5 wechselt auf Spur 6.
Der Fahrer von Spur 6 wechselt in die Pause oder auf Spur 1.
Fahrer nach der Pause beginnen auf Spur 1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beispiele 4:
Wechselschema 1 2 3 4 5 6 0
Rennbahn mit 3 Spuren
Vereinfacht lässt sich das Schema unter Wegfall der Spuren 4, 5 und 6 auch darstellen als 1 2 3 0.

Der Fahrer von Spur 1 wechselt auf Spur 2.
Der Fahrer von Spur 2 wechselt auf Spur 3.
Der Fahrer von Spur 3 wechselt in die Pause oder auf Spur 1.
Fahrer nach der Pause beginnen auf Spur 1.


